xrgn,14,B389400.update
del,0:/garmin/ASR/zh_TW/,*.fcf
del,0:/garmin/ASR/zh_TW/,*.fcx
copy,1:/MassStorage/Common_Taroko/garmin/ASR/zh_TW/00001002.fcf,0:/garmin/ASR/zh_TW/00001002.fcf
copy,1:/MassStorage/Common_Taroko/garmin/ASR/zh_TW/zh_TW.srd,0:/garmin/ASR/zh_TW/zh_TW.srd
copy,1:/MassStorage/Common_Taroko/garmin/MCU/B398800.log,0:/garmin/MCU/B398800.log
copy,1:/MassStorage/Common_Taroko/garmin/MCU/B398800_app.srec,0:/garmin/MCU/B398800_app.srec
copy,1:/MassStorage/Common_Taroko/garmin/MCU/B398800_sbl.srec,0:/garmin/MCU/B398800_sbl.srec
reboot
